INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE:

- En DOS, enviar el siguiente comando:
tftp -i 192.168.100.210 put archivo_firmware.bin bootload.bin

- Cambiar 192.168.100.210 por la dirección IP de la unidad de destino.

- Cambiar archivo_firmware.bin por el correspondiente a la unidad destino (estamp.3v.rev1.merged.bin, estamp.5v.rev1.merged.bin... siendo 5V REV1 = PIC18F2685, 5V REV2 = PIC18F6722, 3.3V = PIC18F67J60).

- bootload.bin se pone para que la unidad sepa que este archivo es para la carga de arranque (firmware) dejarlo como está.

- Después de que se cargue el fichero en la unidad los leds de esta permanecerán de forma intermitente durante un minuto hasta que el firmware sea escrito en el procesador. Una vez terminado el destello de los leds pedir a la unidad la versión de firmware (AT*VER?) para comprobar que es la 1.014c.
