004-005 @READ_PROGRAM_MEMORY8.P1
004     @WRITE_PROGRAM_MEMORY8.P2
006     puertob
015     CCP_1_LOW
015-016 CCP_1
016     CCP_1_HIGH
01B     CCP_2_LOW
01B-01C CCP_2
01C     CCP_2_HIGH
020     @TRIS_C
021     main.letra
077     @SCRATCH
078     @SCRATCH
078     _RETURN_
079     @SCRATCH
07A     @SCRATCH
07B     @SCRATCH
09C.6   C1OUT
09C.7   C2OUT
10D-10E @READ_PROGRAM_MEMORY8.P1
10D-10E @WRITE_PROGRAM_MEMORY8.P2

ROM Allocation:
0004  main
0004  @cinit

Project Directory:
    C:\ezweb\ejer13\Programa pic\

Project Files:
    ejer13.c
    ..\..\..\ARCHIV~1\PICC\devices\16F876A.h

Units:
    ejer13.c (main)

Compiler Settings:
    Processor:      PIC16F876A
    Pointer Size:   16
    ADC Range:      0-255
    Opt Level:      9
    Short,Int,Long: UNSIGNED: 1,8,16
    Float,Double:   32,32

Output Files:
    Errors:      ejer13.err
    Ext Symbols: ejer13.esym
    INHX8:       ejer13.hex
    Symbols:     ejer13.sym
    List:        ejer13.lst
    Debug/COFF:  ejer13.cof
    Project:     ejer13.PJT
    Call Tree:   ejer13.tre
